Sehfähigkeitsnachweis

**Anforderungen der Normen EN ISO 9712, ÖNORM M 3042, EN 4179, NAS 410 und EN 13018.**

Für Herr/Frau , geboren am

beschäftigt bei der Firma

unterzog sich folgenden Sehfunktionstests:

**Prüfung der Nahsehfähigkeit gemäß EN ISO 9712 (jährlich, mind. 1 Auge)**

Jäger-Nr.-1- Buchstaben oder der Schrift Times New Roman 4,5 im Abstand von mind. 30 cm

Snellen 20/20

Mittels:

**Prüfung der Nahsehfähigkeit gemäß EN 4179 & NAS 410 (jährlich)**

Tumbling E gemäß ISO 18490

Snellen 20/25 im Abstand von 40,64 ± 2,54 cm mit mind. einem Auge

Jäger-Nr.-1- Buchstaben im Abstand von mind. 30,48 cm mit min. einem Auge

**Prüfung des Farbsehvermögens (alle 5 Jahre, Zulässig für alle ZfP Verfahren)**

Ishihara-Test

Mittels:

**Prüfung der Graustufenerkennung (alle 5 Jahre, Zulässig für RT)**

Test nach Dr. Kölbl (≥ 20 von 25)

Mittels:

**Prüfung der Fernsehfähigkeit gemäß EN 13018 für Übersichtprüfungen (jährlich)**

Standard-Optotyp gemäß EN ISO 8596, Sehschärfegrad 0,63 auf min. einem Auge

Der Nachweis zufrieden stellender Sehfähigkeit wurde  ohne /  mit Sehhilfe erbracht.

Der Nachweis zufrieden stellender Sehfähigkeit wurde **nicht** erbracht.

Begründung1):

Datum der Untersuchung Unterschrift und Stempel

(Augenarzt/Augenärztin, Augenoptiker/-in oder einer sonstigen anerkannten Person).

1. Bestehende Farbsehschwächen sind vom Betrieb bei der Durchführung von zerstörungsfreien Prüfungen zu berücksichtigen.