Sehfähigkeitsnachweis

**Anforderungen der Normen EN ISO 9712, ÖNORM M 3042, EN 4179, NAS 410 und EN 13018.**

Für Herr/Frau , geboren am

beschäftigt bei der Firma

unterzog sich folgenden Sehfunktionstests:

[ ]  **Prüfung der Nahsehfähigkeit gemäß EN ISO 9712 (jährlich, mind. 1 Auge)**

[ ]  Jäger-Nr.-1- Buchstaben oder der Schrift Times New Roman 4,5 im Abstand von mind. 30 cm

[ ]  Snellen 20/20

[ ]  Mittels:

[ ]  **Prüfung der Nahsehfähigkeit gemäß EN 4179 & NAS 410 (jährlich)**

[ ]  Tumbling E gemäß ISO 18490

[ ]  Snellen 20/25 im Abstand von 40,64 ± 2,54 cm mit mind. einem Auge

[ ]  Jäger-Nr.-1- Buchstaben im Abstand von mind. 30,48 cm mit min. einem Auge

**[ ]  Prüfung des Farbsehvermögens (alle 5 Jahre, Zulässig für alle ZfP Verfahren)**

[ ]  Ishihara-Test

[ ]  Mittels:

**[ ]  Prüfung der Graustufenerkennung (alle 5 Jahre, Zulässig für RT)**

[ ]  Test nach Dr. Kölbl (≥ 20 von 25)

[ ]  Mittels:

[ ]  **Prüfung der Fernsehfähigkeit gemäß EN 13018 für Übersichtprüfungen (jährlich)**

[ ]  Standard-Optotyp gemäß EN ISO 8596, Sehschärfegrad 0,63 auf min. einem Auge

[ ]  Der Nachweis zufrieden stellender Sehfähigkeit wurde [ ]  ohne / [ ]  mit Sehhilfe erbracht.

[ ]  Der Nachweis zufrieden stellender Sehfähigkeit wurde **nicht** erbracht.

Begründung1):

Datum der Untersuchung Unterschrift und Stempel

(Augenarzt/Augenärztin, Augenoptiker/-in oder einer sonstigen anerkannten Person).

1. Bestehende Farbsehschwächen sind vom Betrieb bei der Durchführung von zerstörungsfreien Prüfungen zu berücksichtigen.